Приложение1

к договору №ЗЕП №006/2015/КР

от «\_10\_»\_марта\_2015 г.

**Техническое задание**

на выполнение капитального ремонта кровли по адресу:

«М.О. г. Королёв, мкр. Первомайский, ул.Первомайская, д.10А

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Значение |
| 1. | Основание для выполнения работ |   |
| 2. | Виды выполняемых работ | Капитальный ремонт кровли по адресу: Московская область, г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Первомайская д. 10 |
| 3. | Перечень объема работ | 1. Разборка покрытий кровель из рулонных материалов м2- 260,802. Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм м2-130,43. Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01 до 50мм м2-130,44. Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм м2-130,45. Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01 до 50мм м2-130,46. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной м2-260,87. Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя м2-244,58. Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками п. м-32,69. Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0.86 м п. м.- 30,0010. Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1,1 м п. м.-32,611. Погрузка строительного мусора тн-12.912. Перевозка строительного мусора на расст 30км тн-12.9 |
| 4. | Условия выполнения строительно-монтажных работ | 4.1. Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами;4.2. Работы должны выполняться в соответствии с строительными нормами и правилами, межотраслевыми правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-98, ПУЭ4.3. Выбор и применение дорогостоящих материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком |
| 5. | Сроки выполнения работ |  до 20 марта 2015 года |
| 6. | Порядок сдачи и приемки результатов работ | 6.1.По завершению работ подрядчик представляет в трех экземплярах на бумажном носителе подписанные акты выполненных работ, акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты соответствия применяемых материалов.6.2. Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ. |
| 7. | Требования к строительно-монтажной организации | Организация :7.1. Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области строительства и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса;7.2 Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения строительно-монтажных работ по объекту, указанному в техническом задании не менее 5 лет. |
| 8. | Сроки (периоды) выполнение работ | Строительно-монтажные работы выполнять согласно заключенного договора подряда. Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней с момента подписания договора.  |
| 9. | Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | Гарантийные обязательства по выполнению работ предоставляются подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим данный вид деятельности и составляют 36 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи-приема работ. |
| 10 | Общие требования к выполнению работ | Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований конкурсной документацией. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Исполнитель** | **Заказчик** |
| Генеральный директорООО «Созидание» | Генеральный директор АО «Королевская электросеть» |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.П. Контарев** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.М. Крук** |
|  **МП** |  **МП** |